 
##
##      Input data for program MPLOT
##

#func   operf Kalker_creepNorm= `[0.:0.1:1.2]`
#create_curve linear_increasing  Kalker_creepNorm  0. .1 12   '(1)'
 create_curve new_sngl  Kalker_creepNorm Kalker_creepNorm
                        values= 0. .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1 1.1 1.2

 func   operf Kalker_constNorm= `(6.75838E-03^2*2.05e11/2/(1+.25)*4.12) / (3*mu_*100e3)`
 create_curve new_sngl  Kalker_forceNorm Kalker_creepNorm
                        values= 0. .285 .50 .66 .785 .88 .94 .975 .99 1 1 1 1

 func   operf Kalker_creep= `Kalker_creepNorm/Kalker_constNorm`
 func   operf Kalker_force= `.5*100e3*Kalker_forceNorm`

Page 1 -------------------------
 overwrite= local
  y_mid= auto yint/cm= auto  xax_yval= bot x_left= auto xint/cm= auto

 Diagram 11
  x_left= 0  xint/cm= 1e-3
  y_bot = 0  yint/cm= 4e3
  Curve var_id= pure_creep_pr3          yvar= Kalker_force  xvar= Kalker_creep
  Curve var_id= pure_creep_pr3          yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
  Curve var_id= pure_creep_pe3          yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
# Curve var_id= pure_creep_lt1          yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
  Curve var_id= pure_creep_pe4          yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux