 
##
##      Input data for program MPLOT
##

 func const   mu_= 0.5
 create_curve new_sngl  Kalker_creepxNorm Kalker_creepxNorm
                        values= 0. .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1 1.1 1.2

 func   operf Kalker_constxNorm= `(6.75838E-03^2*2.05e11/2/(1+.25)*4.12) / (3*mu_*100e3)`
 create_curve new_sngl  Kalker_forcexNorm Kalker_creepxNorm
                        values= 0. .285 .50 .66 .785 .88 .94 .975 .99 1 1 1 1

 func   operf Kalker_creepx= `Kalker_creepxNorm / Kalker_constxNorm`
 func   operf Kalker_forcex= `.5*100e3 * Kalker_forcexNorm`

 func   operf Kalker_constyNorm= `(6.75838E-03^2*2.05e11/2/(1+.25)*3.67) / (3*mu_*100e3)`
 func   operf Kalker_creepy= `Kalker_creepxNorm / Kalker_constyNorm`
 func   operf Kalker_forcey= `.5*100e3 * Kalker_forcexNorm`


 create_curve new_sngl  Kalker_spinNorm Kalker_spinNorm
                        values= 0. .405 .605 .802 1.25 1.67 2.5 5.05
#                       values= 0.                .6 .7 .8 .9 1 1.11 1.25 1.43 1.67 2.0 2.5 3.33 5 10

 func   operf Kalker_constspinNorm= `(6.75834E-03^3*2.05e11/2/(1+.25)*1.47) / (mu_*100e3)`
 create_curve new_sngl  Kalker_forcespinNorm Kalker_spinNorm
                        values= 0. .375 .510 .620 .605 .540 .430 .3
#                       values= 0.                        .54 .585 .61 .61 .595 .575 .555 .520 .485 .445 .390 .325 .255 .16
#                       values= 0. .09 .194 .294 .397 .48 .54 .585 .61 .61 .595 .575 .555 .520 .485 .445 .390 .325 .255 .16

 func   operf Kalker_spin= `Kalker_spinNorm / Kalker_constspinNorm`
 func   operf Kalker_forcespin= `.5*100e3 * Kalker_forcespinNorm`


Page -------------------------
 page_head 1 Longitudinal creepage
 ygridint= 1 xgridint= 2 overwrite= global
 y_mid= auto yint/cm= auto  xax_yval= bot x_left= 0 xint/cm= auto

 Diagram 11
  x_left= 0  xint/cm= 1.5e-3
  y_bot = 0  yint/cm= 4e3
  Curve var_id= mplot_id                        yvar= Kalker_forcex xvar= Kalker_creepx
  Curve var_id= pure_creep_pe0                  yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
  Curve var_id= pure_creep_pe3                  yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
  Curve var_id= pure_creep_pe3_mumod            yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
  Curve var_id= pure_creep_pr3                  yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
  Curve var_id= pure_creep_pr3_mumod            yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
  Curve var_id= pure_creep_lt1                  yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
  Curve var_id= pure_creep_tanel_springs_1      yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
 

# Curve var_id= pure_creep_pe1      yvar=-cpt_111r.Fx   xvar=-cpt_111r.nux
# Curve var_id= pure_creep_pr1      yvar=-cpt_111r.Fx   xvar=-cpt_111r.nux
# Curve var_id= pure_creep_pra1     yvar=-cpt_111r.Fx   xvar=-cpt_111r.nux
# Curve var_id= pure_creep_ne1      yvar=-cpt_111r.Fx   xvar=-cpt_111r.nux
# Curve var_id= pure_creep_nr1      yvar=-cpt_111r.Fx   xvar=-cpt_111r.nux
# Curve var_id= pure_creep_nra1     yvar=-cpt_111r.Fx   xvar=-cpt_111r.nux
# Curve var_id= pure_creep_npol1    yvar=-cpt_111r.Fx   xvar=-cpt_111r.nux
# Curve var_id= pure_creep_nl1      yvar=-cpt_111r.Fx   xvar=-cpt_111r.nux
EndPage
  
Page -------------------------
 page_head 1 Lateral creepage
 ygridint= 1 xgridint= 2 overwrite= global
 y_mid= auto yint/cm= auto  xax_yval= bot x_left= 0 xint/cm= auto

 Diagram 11
# xint/cm= .0025
# y_bot= 0.  yint/cm= 10e3
  x_left= 0  xint/cm= 1.5e-3
  y_bot = 0  yint/cm= 4e3
  Curve var_id= mplot_id                        yvar= Kalker_forcey xvar= Kalker_creepy
  Curve var_id= pure_creep_pe0                  yvar= cp1_112r.Fy   xvar= cp1_112r.nuy
  Curve var_id= pure_creep_pe3                  yvar= cp1_112r.Fy   xvar= cp1_112r.nuy
  Curve var_id= pure_creep_pe3_mumod            yvar= cp1_112r.Fy   xvar= cp1_112r.nuy
  Curve var_id= pure_creep_pr3                  yvar= cp1_112r.Fy   xvar= cp1_112r.nuy
  Curve var_id= pure_creep_pr3_mumod            yvar= cp1_112r.Fy   xvar= cp1_112r.nuy
  Curve var_id= pure_creep_lt1                  yvar= cp1_112r.Fy   xvar= cp1_112r.nuy
  Curve var_id= pure_creep_tanel_springs_1      yvar= cp1_112r.Fy   xvar= cp1_112r.nuy

# Curve var_id= pure_creep_pe1      yvar=-cpt_112r.Fy   xvar=-cpt_112r.nuy
# Curve var_id= pure_creep_pr1      yvar=-cpt_112r.Fy   xvar=-cpt_112r.nuy
# Curve var_id= pure_creep_pra1     yvar=-cpt_112r.Fy   xvar=-cpt_112r.nuy
# Curve var_id= pure_creep_ne1      yvar=-cpt_112r.Fy   xvar=-cpt_112r.nuy
# Curve var_id= pure_creep_nr1      yvar=-cpt_112r.Fy   xvar=-cpt_112r.nuy
# Curve var_id= pure_creep_nra1     yvar=-cpt_112r.Fy   xvar=-cpt_112r.nuy
# Curve var_id= pure_creep_npol1    yvar=-cpt_112r.Fy   xvar=-cpt_112r.nuy
# Curve var_id= pure_creep_nl1      yvar=-cpt_112r.Fy   xvar=-cpt_112r.nuy
EndPage
 

Page -------------------------
 page_head 1 Spin creepage
 ygridint= 1 xgridint= 2 overwrite= global
 y_mid= auto yint/cm= auto  xax_yval= bot x_left= 0 xint/cm= auto

 Diagram 11
  y_bot = 0  yint/cm= 4e3  x_left= 0 xint/cm= .2
  Curve var_id= mplot_id                        yvar= Kalker_forcespin xvar= Kalker_spin
  Curve var_id= pure_creep_pe0                  yvar= cp1_113r.Fy      xvar= cp1_113r.spin
  Curve var_id= pure_creep_pe3                  yvar= cp1_113r.Fy      xvar= cp1_113r.spin
  Curve var_id= pure_creep_pe3_mumod            yvar= cp1_113r.Fy      xvar= cp1_113r.spin
  Curve var_id= pure_creep_pr3                  yvar= cp1_113r.Fy      xvar= cp1_113r.spin
  Curve var_id= pure_creep_pr3_mumod            yvar= cp1_113r.Fy      xvar= cp1_113r.spin
  Curve var_id= pure_creep_lt1                  yvar= cp1_113r.Fy      xvar= cp1_113r.spin
  Curve var_id= pure_creep_tanel_springs_1      yvar= cp1_113r.Fy      xvar= cp1_113r.spin

# Curve var_id= pure_creep_pe1      yvar=-cpt_113r.Fy   xvar=-cpt_113r.spin
# Curve var_id= pure_creep_pr1      yvar=-cpt_113r.Fy   xvar=-cpt_113r.spin
# Curve var_id= pure_creep_pra1     yvar=-cpt_113r.Fy   xvar=-cpt_113r.spin
# Curve var_id= pure_creep_ne1      yvar=-cpt_113r.Fy   xvar=-cpt_113r.spin
# Curve var_id= pure_creep_nr1      yvar=-cpt_113r.Fy   xvar=-cpt_113r.spin
# Curve var_id= pure_creep_nra1     yvar=-cpt_113r.Fy   xvar=-cpt_113r.spin
# Curve var_id= pure_creep_npol1    yvar=-cpt_113r.Fy   xvar=-cpt_113r.spin
# Curve var_id= pure_creep_nl1      yvar=-cpt_113r.Fy   xvar=-cpt_113r.spin
EndPage

stop


Page -------------------------
 ygridint= 1 xgridint= 2 overwrite= global
 y_mid= auto yint/cm= auto  xax_yval= bot x_left= 0 xint/cm= auto

 Diagram 11
  xint/cm= .0025
  y_bot= 0.  yint/cm= 10e3
  Curve var_id= pure_creep_tanel_springs_1      yvar= cpt_111r.Fx   xvar= cpt_111r.nux
  Curve var_id= pure_creep_lt1                  yvar= cpt_111r.Fx   xvar= cpt_111r.nux
 Diagram 12
  xint/cm= .0025
  y_bot= 0.  yint/cm= 10e3
  Curve var_id= pure_creep_tanel_springs_1      yvar= cpt_112r.Fy  xvar= cpt_112r.nuy
  Curve var_id= pure_creep_lt1                  yvar= cpt_112r.Fy  xvar= cpt_112r.nuy
 Diagram 13
  y_top= .0   yint/cm= 10e3
  x_left=.0   xint/cm= .125
  Curve var_id= pure_creep_tanel_springs_1      yvar= cpt_113r.Fx   xvar= cpt_113r.spin
  Curve var_id= pure_creep_lt1                  yvar= cpt_113r.Fx   xvar= cpt_113r.spin

 Diagram 21
# x_left=.0   xint/cm= .5
# y_mid= 0.   yint/cm= 2.e-3
  Curve var_id= pure_creep_tanel_springs_1      yvar= cpt_111r.nux
  Curve var_id= pure_creep_lt1                  yvar= cpt_111r.nux
 Diagram 22
# x_left=.0   xint/cm= .5
# y_mid= 0.    yint/cm= 1e-3
  Curve var_id= pure_creep_tanel_springs_1      yvar= cpt_112r.nuy
  Curve var_id= pure_creep_lt1                  yvar= cpt_112r.nuy
 Diagram 23
# x_left=.0   xint/cm= .5
# y_mid= 0.   yint/cm= .5
  Curve var_id= pure_creep_tanel_springs_1      yvar= cpt_113r.spin
  Curve var_id= pure_creep_lt1                  yvar= cpt_113r.spin
#stop
#


Page -------------------------
 ygridint= 1 xgridint= 2 overwrite= global
 y_mid= auto yint/cm= auto  xax_yval= bot x_left= auto xint/cm= auto
#x_left= 0.  xint/cm= .005
#y_mid= -18.55e3 yint/cm= 100
#y_mid=   0.     yint/cm= 100
#y_mid=   0.     yint/cm= .002
#y_mid=   0.     yint/cm= 1e-6
#y_mid=  .74     yint/cm= 1e-4
#y_mid= 2000.    yint/cm= 1

#Diagram 11  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928b  yvar= cpt_111r.b1
#Diagram 11  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928b  yvar= cpt_111l.b1

#y_top=  0e3 yint/cm= 50e3
  Diagram 11  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928e   yvar= axl_112.Fx  yvar= axl_112.Fz  yvar= axl_112.Fy
  Diagram 12  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928e   yvar= axl_112.Fx  yvar= axl_112.Fz  yvar= axl_112.Fy
  Diagram 12  Curve var_id= pure_creep_ts1_050928e   yvar= axl_112.Fx  yvar= axl_112.Fz  yvar= axl_112.Fy
  Diagram 21  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928e   yvar= axl_112.Mf  yvar= axl_112.Mp  yvar= axl_112.Mk
  Diagram 22  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928e   yvar= axl_112.Mf  yvar= axl_112.Mp  yvar= axl_112.Mk
  Diagram 22  Curve var_id= pure_creep_ts1_050928e   yvar= axl_112.Mf  yvar= axl_112.Mp  yvar= axl_112.Mk
# Diagram 13  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928d   yvar= cpt_111r.F1x
# Diagram 13  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928d   yvar= cpt_111r.F1x
# Diagram 23  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928d   yvar= cpt_111r.nux
# Diagram 23  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928d   yvar= cpt_111r.nux
#stop
#
# Diagram 11  Curve var_id= pure_creep_pe1_050928c   yvar= axl_111.Fy  yvar= axl_111.Fx  yvar= axl_111.Fz
# Diagram 12  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928b   yvar= axl_111.Fy  yvar= axl_111.Fx  yvar= axl_111.Fz
# Diagram 13  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928c   yvar= axl_111.Fy  yvar= axl_111.Fx  yvar= axl_111.Fz
# Diagram 21  Curve var_id= pure_creep_pe1_050928c   yvar= axl_111.Mk  yvar= axl_111.Mf  yvar= axl_111.Mp
# Diagram 22  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928b   yvar= axl_111.Mk  yvar= axl_111.Mf  yvar= axl_111.Mp
# Diagram 23  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928c   yvar= axl_111.Mk  yvar= axl_111.Mf  yvar= axl_111.Mp
#stop
#
# x_left= 0.  xint/cm= .02
##y_bot=  0.  yint/cm= 5000
# Diagram 11  Curve var_id= pure_creep_nl1_050928b    yvar= axl_113.Fy  yvar= axl_113.Fx  yvar= axl_113.Fz
# Diagram 11  Curve var_id= pure_creep_ne1_050928b    yvar= axl_113.Fy  yvar= axl_113.Fx  yvar= axl_113.Fz
# Diagram 11  Curve var_id= pure_creep_npol1_050928b  yvar= axl_113.Fy  yvar= axl_113.Fx  yvar= axl_113.Fz
# Diagram 12  Curve var_id= pure_creep_nl1_050928b    yvar= axl_113.Mk  yvar= axl_113.Mf  yvar= axl_113.Mp
# Diagram 12  Curve var_id= pure_creep_ne1_050928b    yvar= axl_113.Mk  yvar= axl_113.Mf  yvar= axl_113.Mp
# Diagram 12  Curve var_id= pure_creep_npol1_050928b  yvar= axl_113.Mk  yvar= axl_113.Mf  yvar= axl_113.Mp
#stop
#
# Diagram 11  Curve var_id= pure_creep_pe1_050928b  yvar= axl_111.vx
# Diagram 12  Curve var_id= pure_creep_pe1_050928b  yvar= axl_111.vy
# Diagram 13  Curve var_id= pure_creep_pe1_050928b  yvar= axl_111.vz
# Diagram 21  Curve var_id= pure_creep_pe1_050928b  yvar= axl_111.vf
# Diagram 22  Curve var_id= pure_creep_pe1_050928b  yvar= axl_111.vk
# Diagram 23  Curve var_id= pure_creep_pe1_050928b  yvar= axl_111.vp
#stop
#
#
#
# Diagram 11
#  Curve var_id= pure_creep_pe1_050928b    yvar= axl_112.Fx
# Diagram 12
#  Curve var_id= pure_creep_pe1_050928b    yvar= axl_112.Fy
# Diagram 13
#  Curve var_id= pure_creep_pe1_050928b    yvar= axl_112.Fz
# Diagram 21
#  Curve var_id= pure_creep_pe1_050928b    yvar= axl_112.Mf
# Diagram 22
#  Curve var_id= pure_creep_pe1_050928b    yvar= axl_112.Mk
# Diagram 23
#  Curve var_id= pure_creep_pe1_050928b    yvar= axl_112.Mp
#
# Diagram 11
#  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928b    yvar= axl_112.Fx
# Diagram 12
#  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928b    yvar= axl_112.Fy
# Diagram 13
#  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928b    yvar= axl_112.Fz
# Diagram 21
#  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928b    yvar= axl_112.Mf
# Diagram 22
#  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928b    yvar= axl_112.Mk
# Diagram 23
#  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928b    yvar= axl_112.Mp
#
# Diagram 11
#  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928b    yvar= axl_112.Fx
# Diagram 12
#  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928b    yvar= axl_112.Fy
# Diagram 13
#  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928b    yvar= axl_112.Fz
# Diagram 21
#  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928b    yvar= axl_112.Mf
# Diagram 22
#  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928b    yvar= axl_112.Mk
# Diagram 23
#  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928b    yvar= axl_112.Mp


Page -------------------------
 ygridint= 1 xgridint= 2
 y_mid= auto yint/cm= auto  xax_yval= bot x_left= auto xint/cm= auto

 Diagram 11  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928d  yvar= axl_112.x
 Diagram 12  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928d  yvar= axl_112.y
 Diagram 13  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928d  yvar= axl_112.z
 Diagram 21  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928d  yvar= axl_112.f
 Diagram 22  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928d  yvar= axl_112.k
 Diagram 23  Curve var_id= pure_creep_lt1_050928d  yvar= axl_112.p

stop
 Diagram 11  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928d  yvar= axl_111.x
 Diagram 12  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928d  yvar= axl_111.y
 Diagram 13  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928d  yvar= axl_111.z
 Diagram 21  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928d  yvar= axl_111.f
 Diagram 22  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928d  yvar= axl_111.k
 Diagram 23  Curve var_id= pure_creep_wb1_050928d  yvar= axl_111.p
