 
##
##      Input data for program MPLOT
##

 func const   mu_= 0.5
 create_curve new_sngl  Kalker_creepxNorm Kalker_creepxNorm
                        values= 0. .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1 1.1 1.2

 func   operf Kalker_constxNorm= `(6.75838E-03^2*2.05e11/2/(1+.25)*4.12) / (3*mu_*100e3)`
 create_curve new_sngl  Kalker_forcexNorm Kalker_creepxNorm
                        values= 0. .285 .50 .66 .785 .88 .94 .975 .99 1 1 1 1

 func   operf Kalker_creepx= `Kalker_creepxNorm / Kalker_constxNorm`
 func   operf Kalker_forcex= `.5*100e3 * Kalker_forcexNorm`

 func   operf Kalker_constyNorm= `(6.75838E-03^2*2.05e11/2/(1+.25)*3.67) / (3*mu_*100e3)`
 func   operf Kalker_creepy= `Kalker_creepxNorm / Kalker_constyNorm`
 func   operf Kalker_forcey= `.5*100e3 * Kalker_forcexNorm`


 create_curve new_sngl  Kalker_spinNorm Kalker_spinNorm
                        values= 0. .405 .605 .802 1.25 1.67 2.5 5.05
#                       values= 0.                .6 .7 .8 .9 1 1.11 1.25 1.43 1.67 2.0 2.5 3.33 5 10

 func   operf Kalker_constspinNorm= `(6.75834E-03^3*2.05e11/2/(1+.25)*1.47) / (mu_*100e3)`
 create_curve new_sngl  Kalker_forcespinNorm Kalker_spinNorm
                        values= 0. .375 .510 .620 .605 .540 .430 .3
#                       values= 0.                        .54 .585 .61 .61 .595 .575 .555 .520 .485 .445 .390 .325 .255 .16
#                       values= 0. .09 .194 .294 .397 .48 .54 .585 .61 .61 .595 .575 .555 .520 .485 .445 .390 .325 .255 .16

 func   operf Kalker_spin= `Kalker_spinNorm / Kalker_constspinNorm`
 func   operf Kalker_forcespin= `.5*100e3 * Kalker_forcespinNorm`


 Page -------------------------
  page_head 1 "Longitudinal creepage"
  ygridint= 1 xgridint= 2 overwrite= global
  y_mid= auto yint/cm= auto  xax_yval= bot x_left= 0 xint/cm= auto

  Diagram 11
   x_left= 0  xint/cm= 1.5e-3
   y_bot = 0  yint/cm= 4e3
   Curve var_id= mplot_id                        yvar= Kalker_forcex xvar= Kalker_creepx
   Curve var_id= pure_creep_pe0                  yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
#  Curve var_id= pure_creep_pe3                  yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
#  Curve var_id= pure_creep_pe3_mumod            yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
#  Curve var_id= pure_creep_pr3                  yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
#  Curve var_id= pure_creep_pr3_mumod            yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
#  Curve var_id= pure_creep_lt1                  yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
#  Curve var_id= pure_creep_tanel_springs_1      yvar= cp1_111r.Fx   xvar= cp1_111r.nux
 

 Page -------------------------
  page_head 1 "Lateral creepage"
  ygridint= 1 xgridint= 2 overwrite= global
  y_mid= auto yint/cm= auto  xax_yval= bot x_left= 0 xint/cm= auto

  Diagram 11
   x_left= 0  xint/cm= 1.5e-3
   y_bot = 0  yint/cm= 4e3
   Curve var_id= mplot_id                        yvar= Kalker_forcey xvar= Kalker_creepy
   Curve var_id= pure_creep_pe0                  yvar= cp1_112r.Fy   xvar= cp1_112r.nuy
#  Curve var_id= pure_creep_pe3                  yvar= cp1_112r.Fy   xvar= cp1_112r.nuy
#  Curve var_id= pure_creep_pe3_mumod            yvar= cp1_112r.Fy   xvar= cp1_112r.nuy
#  Curve var_id= pure_creep_pr3                  yvar= cp1_112r.Fy   xvar= cp1_112r.nuy
#  Curve var_id= pure_creep_pr3_mumod            yvar= cp1_112r.Fy   xvar= cp1_112r.nuy
#  Curve var_id= pure_creep_lt1                  yvar= cp1_112r.Fy   xvar= cp1_112r.nuy
#  Curve var_id= pure_creep_tanel_springs_1      yvar= cp1_112r.Fy   xvar= cp1_112r.nuy
 

 Page -------------------------
  page_head 1 "Spin creepage"
  ygridint= 1 xgridint= 2 overwrite= global
  y_mid= auto yint/cm= auto  xax_yval= bot x_left= 0 xint/cm= auto

  Diagram 11
   y_bot = 0  yint/cm= 4e3  x_left= 0 xint/cm= .2
   Curve var_id= mplot_id                        yvar= Kalker_forcespin xvar= Kalker_spin
   Curve var_id= pure_creep_pe0                  yvar= cp1_113r.Fy      xvar= cp1_113r.spin
#  Curve var_id= pure_creep_pe3                  yvar= cp1_113r.Fy      xvar= cp1_113r.spin
#  Curve var_id= pure_creep_pe3_mumod            yvar= cp1_113r.Fy      xvar= cp1_113r.spin
#  Curve var_id= pure_creep_pr3                  yvar= cp1_113r.Fy      xvar= cp1_113r.spin
#  Curve var_id= pure_creep_pr3_mumod            yvar= cp1_113r.Fy      xvar= cp1_113r.spin
#  Curve var_id= pure_creep_lt1                  yvar= cp1_113r.Fy      xvar= cp1_113r.spin
#  Curve var_id= pure_creep_tanel_springs_1      yvar= cp1_113r.Fy      xvar= cp1_113r.spin
 
